

ASA is onderdeel van de Somfy groep en is dus een extra garantie voor kwaliteit.



Het assortiment bestaat uit :

**STANDAARD motor met schakelaar bediening**

Kenmerken :

* Voedingsspanning en frequentie 230V / 50Hz.
* Beschermingsklasse IP 44 (spatwaterdicht)
* 5 jaar garantie
* Eenvoudige installatie en afstelling
* Eindafstelling middels draaistiften
* Met 3-meter 4-aderig wit VVF snoer

CD 45 buismotor (standaard buismotor)



Leverbaar van 6Nm tem 50Nm

CD 59 buismotor (sterke standaard buismotor voor zware rolluiken)



Leverbaar van 80Nm tem 120Nm

**STANDAARD motoren met noodhandbediening**

Kenmerken :

* Voedingsspanning en frequentie 230V / 50Hz.
* Beschermingsklasse IP 44 (spatwaterdicht)
* 5 jaar garantie
* Eenvoudige installatie en afstelling
* Eindafstelling middels draaistiften
* Voorzien van noodhandbediening
* Met 3-meter 4-aderig wit VVF snoer

CDE 45 (standaard buismotor met noodhandbediening)



Leverbaar in 40Nm en 50Nm

CDE 59 (sterke standaard buismotor met noodhandbediening)



Leverbaar in 80Nm, 100Nm en 120Nm

**Motor bediend met schakelaar en voorzien van obstakeldetectie**

Kenmerken :

* Voedingsspanning en frequentie 230V / 50Hz.
* Beschermingsklasse IP 44 (spatwaterdicht)
* 5 jaar garantie
* Eenvoudige installatie en afstelling via schakelaar
* Voor producten met mechanische aanslag
* Kan parallel geschakeld worden
* Met 3-meter 4-aderig wit VVF snoer
* Motor is voorzien van obstakel detectie in op- en neerrichting

ASA LP&P



Leverbaar van 6Nm tem 40Nm

**Motoren met afstandsbediening**

Kenmerken :

* Voedingsspanning en frequentie 230V / 50Hz.
* Beschermingsklasse IP 44 (spatwaterdicht)
* 5 jaar garantie
* Eenvoudige installatie en afstelling
* Draadloos te bedienen en af te stellen
* Met 5-meter 3-aderig wit VVF snoer

ASA ETR 45 (buismotor met geïntegreerde radio ontvanger)



Leverbaar van 10Nm tem 50Nm

**Overzicht van alle ASA ETR handzenders en bedieningen**

Handzender Elegance-1 / 1-kanaals 12V



Met een 1-kanaalszender kun je 1 signaal uitzenden. Dit signaal kun je koppelen aan 1 rolluik of screen

Handzender Elegance-4 / 4-kanaals 12V



Met een 4-kanaalszender of meerkanaals zender kun je tussen verschillende kanalen switchen. Elk afzonderlijk kanaal kan dan weer dienen om 1 motor of meerdere tegelijk te bedienen.

Wandzender Elegance



Handzender Elegance-16 / 16-kanaals 12V



Tim-er tijdklok



Multi-timer



* 6-kanaals 12V
* De schakeltijden kunnen voor iedere dag van de week ander geprogrammeerd worden.
* Inschakelbare toevalsgenerator
* Cosmic pogramma
* 6 tijden per dag instelbaar